Информационное сообщение о неудовлетворительном качестве питьевой воды из централизованных систем питьевого водоснабжения
 на территории района по данным 

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия


По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического  мониторинга   ТО Управления Роспотребнадзора по РБ, на 26.08.2025 года  средние уровни показателей проб питьевой воды объектов централизованного водоснабжения,  не соответствующих нормативам качества питьевой воды за август 2026 года по адресам: 
1. Скважина с.Новый Заган, ул.Солнечная, б/н - централизованная скважина наличие удельной суммарной альфа-активности 0,72 Бк/кг при нормативе не более 0,2 Бк/кг.   
2. Скважина с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, б/н - перед поступлением в распределительную сеть - наличие обобщенных колиформных бактерий / 3КОЕ/куб.см.
3. Скважина с.Мухоршибирь, ул.Производственная, 1  - централизованная скважина - наличие удельной суммарной альфа-активности 0,90Бк/кг при нормативе не более 0,2 Бк/кг,  наличие  жесткости общей 8,5 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., по содержанию нитратов – более 200 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.,   наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1540 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3.  Перед поступлением в распределительную сеть:  наличие  жесткости общей 9,6 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., по содержанию нитратов – 193,51 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.,   наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1400 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3.                      В распределительной сети:  наличие  жесткости общей 9,5 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3., по содержанию нитратов – 125,13 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.,   наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1401 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3.
4. Скважина с.Мухоршибирь, ул.Новая, терр.СПТУ - централизованная скважина – содержание нитратов -125,35 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3., наличие  жесткости общей 9,5 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3.наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1426 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3., наличие удельной суммарной альфа-активности 1,48 Бк/кг при нормативе не более 0,2 Бк/кг.     Распределительная сеть - содержание нитратов -131,73 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3, наличие  жесткости общей 9,4 мг-экв/дм3 , при норме не более 7 мг-экв/дм3, наличие общей минерализации (сухой остаток)  – 1361 мг/дм3, при нормативе – не более 1000 мг/дм3.


Указанные  показатели проб питьевой воды превышают гигиенические нормативы по содержанию нитритов, жесткости и сухого остатка, свидетельствуют о существенном ухудшении  качества питьевой воды в с.Мухоршибирь и с.Новый Заган. Качество питьевой воды не соответствует нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ", создаются риски в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
       На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений. 

       Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «Благоустройство», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.  
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